

**Инструкция по эксплуатации**



****

Рис. 1 - Способ установки панели


|  |  |
| --- | --- |
| Вход в режим программирования | \* 999999 # заводская установка |
| Выход из режима программирования | \* |
| ***Мастер код должен быть не менее чем из 6 знаков*** |  |
| ***Изменение Мастер кода*** | ***«0» новый мастер-код #*** ***новый мастер-код #*** |
| Добавление кодов пользователей | 1 ID пользователя # код пользователя #  Номер пользователя от 1 до 2000, код пользователя 0000-9999, код «1234» в резерве памяти |
| Добавление карточек пользователей | 1 приложить карточку пользователя #  Для добавления нескольких карточек пользователей продолжить процедуру |
| Удаление кода или карточки пользователя | 2 ID пользователя # или   1. карточка пользователя # |
| Изменение кода пользователя | \* ID пользователя # старый код # новый код # новый код # |
| Открытие двери кодом | Код пользователя # |
| Открытие двери карточкой | Приложить карточку пользователя |
| Открытие двери карточка + код | Приложить карточку и ввести код пользователя |
| Установка работы системы  -вход только по карточке пользователя  -вход по коду+карточке пользователя  -вход карточке или код пользователя | 30 # вход только по карточке  31 # вход по карточке и коду  32 # вход по карточке ИЛИ коду(заводская установка) |
| Добавление карточки и кода в случае доступа по карточке и коду (31#) | \* приложить карточку 1234 # код пользователя # код пользователя # |
| ***Удаление всех пользователей*** | 1. 0000 # |
| Установка времени работы реле | \*мастер код #4 0 – 99 # \* (0-99 время работы реле в секундах) |
| Использование датчика закрытия двери | 60 # датчик отключен (заводская установка)  61 # датчик подключен |
| Время работы тревожного выхода | 5 0-3 # ( 0-3 время работы выхода в минутах) |
| Режимы работы считывателя | 70 # нормальный режим работы ( заводская установка ) клавиатура не блокируется  71 # блокировка клавиатуры при подборе кода или использования несанкционированных карт  72 # сработка тревожного выхода |

**Сброс на заводские настройки**

* Отключить питание устройства
* Нажать и удерживать кнопку “ # ” и подключить питание
* После звучания двухкратного сигнала отпустить кнопку “ # ” , устройство сброшено на заводские настройки



Подключение по протоколу Wiegand



Типовая схема подключения № 1



Типовая схема подключения № 2