**Автономний контролер доступу/зчитувач**

**TRR-06BT**

*Посібник користувача*

**Вступ.**

**TRR-06BT є антивандальним автономним контролером проходу.**

**Може бути встановлений як усередині приміщення, так і назовні.**

**Може керуватися за допомогою Bluetooth або картки**

**стандарту Mifare.**

**Особливості:**

* Вандалозахищений металевий корпус.
* Захист від зовнішнього впливу IP66.
* Робота зі смартфоном через Bluetooth. Налаштування за
* допомогою додатка.
* 1000 користувачів.
* Відкривання дверей за допомогою телефону або картки.
* Відправлення електронного ключа відвідувачам на
* телефон.
* Адміністратор може керувати часом відвідування.
* Мультикольоровий LED індикатор статусу.

**Специфікація**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість користувачів** | **1000** |
| **Живлення** | **12DС 90 мА** |
| **Bluetoth** | **4.0 або вище** |
| **Зчитувач** | **Mifare** |
| **Операційні системи** | **ІOS7.0, Android 4.3 або вище** |
| **Реле** | **1 (NC, NO, COM)** |
| **Час утримання** | **1-99 с** |
| **Навантаження** | **2 А** |
| **Захист** | **P66** |
| **Робоча температура** | **-20…+60 0С** |
| **Корпус** | **метал** |
| **Розміри** | **103х48х19 мм** |

**Схема з’єднань:**

****

**Скидання на заводські налаштування:**

**Вимкніть живлення. Натисніть і утримуйте кнопку виходу, увімкніть живлення. Відпустіть кнопку, коли почуєте сигнал та світлодіод засвітиться червоним.**

**Після скидання на заводські налаштування, інформація про користувачів зберігається!**

**Видалення користувачів:**

**Через 1 с після скидання на заводські налаштування натисніть кнопку виходу і утримуйте її 10 с. Відпустіть, коли почуєте потрійний сигнал та світло діод блимне зеленим, а потім стане червоним.**

**Світлові та звукові сигнали:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статус** | **LED** | **Звук** |
| **Робочий стан** | **Червоний** | **-** |
| **Невдала операція** | **-** | **3** |
| **Програмування** | **Червоний повільно блимає** | **1** |
| **Відкривання** | **Зелений** | **1** |

**Робота з додатком (на прикладі Android).**

**Знайдіть за пошуком “doormaster” та встановіть додаток на пристрій.**

**Запустіть додаток.**

****

Зареєструйте аккаунт за допомогою поштової адреси. Реєстрація за номером телефона діє тільки в КНР.

Активуйте аккаунт та увійдіть у нього.

Для додавання пристрою повільно натисніть тричі на кнопку виходу, при цьому світлодіод блиматиме червоним. Це означає, що Майстер може бути доданий. Натисніть Add device. На екрані з’явится номер пристрою. Натисніть на нього.

Налаштуйте пристрій. Додайте карти доступа



Додайте інших користувачів. Попередньо на їхніх пристроях необхідно встановити додаток та зареєструвати аккаунт.



Налаштуйте реле.



Налаштуйте метод відкривання.

По замовчанню двері відкриваються карткою або натисканням кнопки у додатку.

Ви можете включити відкривання струшуванням телефону або увімкнути автоматичне відкривання при наближенні до дверей.



Також на цій сторінці можна побачити журнал відкривань та системні повідомлення.